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1、 品牌及型号
品牌：  蓝海卓越
型号：NSAP-FAP818
2、 产品概述和特性
产品概述
NSAP-FAP818是一款高性能、高速率的室内型Wi-Fi6（AX3000）入墙式面板AP，2.4GHz和5.8GHz双频无线服务，提供更干净的无线环境，无线接入更稳定。

产品特性
· 支持2.4GHz（574Mbps）和5GHz（2402Mbps）双频并发，无线最大吞吐量近3Gbps
· 散热片采用表面特殊涂层处理，散热效果更加理想
· 支持IEEE802.3af标准48V PoE供电
· 墙外厚度仅有8mm，与主流开关一致
· 支持更换多种颜色上盖

3、 技术参数
	规格参数

	产品型号
	NSAP-FAP818

	CPU 
	MT7981B+MT7976CN+RTL8211FS

	Flash
	NOR 16MB

	DDR3L
	256MB

	天线
	内置2条双频板载全向天线，天线增益：1.7dBi

	2.4GHz工作频段
	2.4GHz ~ 2.4835GHz

	2.4GHz WIFI传输协议
	802.11 b / g / n /ax

	5GHz工作频段
	5.150GHz～5.850GHz

	5GHz WIFI传输协议
	802.11 a / n / ac / ax

	最高速率
	2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率，5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率

	最大支持无线接入
	128

	2.4GHz无线功率
	802.11b
	11M
	23±2dBm
	1M
	23±2dBm

	
	802.11g
	54M
	20±2dBm
	6M
	22±2dBm

	
	802.11n HT20
	MCS7
	18.5±2dBm
	MCS0
	20.5±2dBm

	
	802.11n HT40
	MCS7
	18.5±2dBm
	MCS0
	20.5±2dBm

	
	802.11ax HT20
	MCS11
	17±2dBm
	MCS0
	20.5±2dBm

	
	802.11ax HT40
	MCS11
	17±2dBm
	MCS0
	20.5±2dBm

	5GHz无线功率
	802.11a
	54M
	19±2dBm
	6M
	21.5±2dBm

	
	802.11n HT20
	MCS7
	18±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11n HT40
	MCS7
	18±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11ac HT20
	MCS8
	17.5±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11ac HT40
	MCS9
	17.5±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11ac HT80
	MCS9
	17±2dBm
	MCS0
	19.5±2dBm

	
	802.11ax HT20
	MCS11
	16.5±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11ax HT40
	MCS11
	16.5±2dBm
	MCS0
	20±2dBm

	
	802.11ax HT80
	MCS11
	16±2dBm
	MCS0
	19.5±2dBm

	
	802.11ax HT160
	MCS11
	14.5±2dBm
	MCS0
	18±2dBm

	2.4GHz接收灵敏度
	802.11b
	11M
	-81dBm
	1M
	-90dBm

	
	802.11g
	54M
	-70dBm
	6M
	-87dBm

	
	802.11n HT20
	MCS7
	-69dBm
	MCS0
	-87dBm

	
	802.11n HT40
	MCS7
	-66dBm
	MCS0
	-84dBm

	
	802.11ax HT20
	MCS11
	-57dBm
	MCS0
	-87dBm

	
	802.11ax HT40
	MCS11
	-54dBm
	MCS0
	-84dBm

	5GHz接收灵敏度
	802.11a
	54M
	-70dBm
	6M
	-87dBm

	
	802.11n HT20
	MCS7
	-69dBm
	MCS0 
	-87dBm

	
	802.11n HT40
	MCS7
	-66dBm
	MCS0 
	-84dBm

	
	802.11ac HT20
	MCS8
	-64dBm
	MCS0 
	-87dBm

	
	802.11ac HT40
	MCS9
	-59dBm
	MCS0
	-84dBm

	
	802.11ac HT80
	MCS9
	-56dBm
	MCS0
	-80dBm

	
	802.11ax HT20
	MCS11
	-57dBm
	MCS0
	-87dBm

	
	802.11ax HT40
	MCS11
	-54dBm
	MCS0
	-84dBm

	
	802.11ax HT80
	MCS11
	-51dBm
	MCS0
	-81dBm

	
	802.11ax HT160
	MCS11
	-48dBm
	MCS0
	-78dBm

	2.4GHz EVM
	802.11b: ≤-10 dB；802.11g: ≤-25 dB；802.11n: ≤-28dB；802.11ax: ≤-35 dB

	5GHz EVM
	802.11a: ≤-25 dB ；802.11n: ≤-28 dB ；802.11ac: ≤-32 dB;  802.11ax: ≤-35 dB

	频偏（ppm）
	±20ppm

	接口 (WAN)
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45 WAN 口，支持PoE 48V 供电；

	接口（LAN）
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45 LAN 口

	外部按键
	reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置）

	供电
	PoE 802.3af，< 12W

	状态指示灯
	中框内置一个隐藏式三色灯（红、绿、蓝）。
(1) 上电亮红亮，系统启动且任何一个WiFi打开后，红灯熄灭，绿灯常亮。
(2) AC管理模式下：AP与AC失联时，红灯，绿灯熄灭，蓝灯常亮。
(3) 使用查找AP时功能时，红灯，绿灯熄灭，蓝灯快闪（1次/秒）。

	产品尺寸 
	86mm*86mm*38.3mm(墙外部分高8mm)

	重量
	净重150g；毛重238g

	工作环境
	正常工作温度:-10°C to 40°C；存储温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结）

	ESD测试
	空气放电：±8KV，接触放电：±6KV

	浪涌
	共模2kV，差模1kV



4、 软件功能
	首页
	工作模式:  胖AP模式 和瘦AP模式

	
	无线AP下载速率，无线AP上传速率，运行时长

	
	设备信息，设备描述，内网信息，WIFI信息

	支持模式
	网关模式:  设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPoE等方式接入到互联网

	
	AP模式： 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备，并使用以太网连接到其他路由器接入广域网

	无线功能
	SSID广播

	
	SSID数量：4（2.4GHz）+4（5GHz），支持中文SSID

	
	隐藏SSID功能

	
	无线加密：OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3-SAE

	
	无线MAC地址过滤：支持白名单

	
	频谱导航（5GHz优先）

	
	WiFi定时关闭功能

	
	用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离

	
	发射功率设置

	
	无线客户端数量限制

	
	QoS：WMM

	网络功能
	连接方式： 静态地址，从管理服务器获取，从网关获取

	
	DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器

	
	云平台服务器

	
	防火墙功能

	
	PPPoE功能： 支持PPPoE拨号功能

	设备管理
	备份配置信息

	
	恢复配置信息

	
	恢复出厂设置

	
	重启包括定时重启和立即重启

	
	固件升级

	
	时间管理包括系统显示时间和时间同步

	
	系统日志

	
	胖瘦AP切换功能




5、 接口图
[image: ] 
6、 产品尺寸图
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