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2U 上架式硬件平台，全扩展平台架构
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	l2nd Gen Intel Xeon Scalable 处理器
	l支持 CRPS 冗余电源

	l支持 8 路NIC 网络扩展槽
	l符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准



产品规格

	类别
	参数
	规格

	网络
	接口
	2 x GbE RJ45

	
	Bypass
	支持，通过 NIC 模块扩展

	
扩展
	NIC 扩展
	8 x NIC 网络扩展槽

	
	PCIe
	1 x PCIe 16X 扩展槽

	
	miniPCIe
	2 x miniPCIe

	
I/O 接口
	Console
	1 x RJ45 Console 口（兼容思科定义） 

	
	USB
	2 x USB3.0 接口,1 x USB2.0 板载插针

	
	显示
	1 x VGA 接口（可选）

	
存储
	HDD
	2 x 2.5”/3.5”SATA HDD

	
	CF 卡
	1 x CF 卡

	
	mSATA
	1 x mSATA

	电源
	电源
	AC 100～240V 50～60Hz， 内置 CRPS 冗余电源

	控制与信号
	指示灯
	1 x 硬盘指示灯，1 x 电源指示灯

	
	电源开关
	1 x 电源开关

	散热
	散热风扇
	3 x 可拔插系统风扇模组

	
机械和环境
	外形尺寸
	19 寸 2U 上架式，440 x 560 x 88 mm (宽 x 深 x 高)

	
	工作温度
	0℃~40℃

	
	存储环境
	存储温度：-40℃~70℃ , 存储湿度：5%～95%,非凝结

	
	包装
	双层中性包装（可定制）

	系统和软件
	操作系统
	Linux，FreeBSD9.2 或以上，Windows7 或以上

	
	软件
	提供 GPIO/Bypass/Watchdog 例程

	产品认证
	认证
	符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准
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网络扩展模块
Intel 网络扩展模块

	型号
	网络芯片
	接口
	Bypass
	PCIe 总线

	GAS-0025-2FT
	Intel® I210-AS
	2 x GbE SFP
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-2CT
	Intel® I210-AT
	2 x GbE RJ45
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-4FT
	Intel® I350-AM4
	4 x GbE SFP
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-4CT
	Intel® I350-AM4
	4 x GbE RJ45
	2 组电口 Bypass（Gen3）
	PCIe 8X

	GAS-0025-8FT
	Intel® I350-AM4
	8 x GbE SFP
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-8CT
	Intel® I350-AM4
	8 x GbE RJ45
	4 组（Gen3)
	PCIe 8X

	GAS-0025-4C4FT
	Intel® I350-AM4
	4 x GbE RJ45，4 x GbE SFP
	2 组电口 Bypass（Gen3）
	PCIe 8X

	GAS-0025-2WFT
	Intel® 82599ES
	2 x 10G SFP+
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-4WFT
	Intel® XL710 BM1
	4 x 10G SFP+
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-80FT
	Intel® XL710 BM2
	2 x 40G QSFP+
	无
	PCIe 8X

	GAS-0025-4FBT
	Intel® I350-AM4
	4 x GbE SFP
	2 组光口 Bypass（Gen3）
	PCIe 8X

	GAS-0025-2WFBT
	Intel® 82599ES
	2 x 10G SFP+
	1 组光口 Bypass（Gen3）
	PCIe 8X

	GAS-0025-4WFBT
	Intel® XL710 BM1
	4 x 10G SFP+
	2 组光口 Bypass（Gen3）
	PCIe 8X

	GAS-0025-100G
	Intel® E810
	2 x 100G QSFP28
	无
	2 x PCIe 8X

	GAS-0025-100GT
	Intel® E810
	2 x 100G QSFP28
	无
	PCIe 8X


国产化网络扩展模块

	型号
	网络芯片
	接口
	Bypass
	PCIe 总线

	GAS-0025-G4FT
	网讯WX1860 网络芯片
	4 x GbE SFP
	无
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G4CT
	网讯WX1860 网络芯片
	4 x GbE RJ45
	2 组（Gen3）
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G4F1T
	沐创 N400L-X4 网络芯片
	4 x GbE SFP
	无
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G4C1T
	沐创 N500L-AM4 网络芯片
	4 x GbE RJ45
	2 组（Gen3）
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G8FT
	沐创N10L-X8 网络芯片
	8 x GbE SFP
	无
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G8CT
	沐创N10L-X8 网络芯片
	8 x GbE RJ45
	4 组（Gen3)
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G4C4FT
	沐创N10L-X8 网络芯片
	4 x GbE RJ45，4 x GbE SFP
	2 组光口 Bypass（Gen3）
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G2WFT
	沐创N10G-X2 网络芯片
	2 x 10G SFP+
	无
	PCIe
	8X

	GAS-0025-G4WFT
	沐创N10G-X4 网络芯片
	4 x 10G SFP+
	无
	PCIe
	8X
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